VESMETAL    		       

VESMETAL-Vertriebsbüro   Henning  Leiser
Tel: 06401-22388-0  -  Fax: 06401-22388-20

VESMETAL-Vertriebsbüro   Henning  Leiser
Tel: 06401-22388-0  -  Fax: 06401-22388-20

             Ausschreibungstextvorschlag für:
       Deckensystem: VES-K50 
Pos: 1	      Vesmetal-Schraubsystem VES-K50
Streckmetallplatinen in der Masche 76x34x6x2mm 
werden auf das VES-Trageprofilsystem im Abstand
von 300mm aufgeschraubt. Das doppelte Trageprofil-
system besteht aus einem Grobrost, welches im Abstand
von 1200mm verlegt wird. Das Trageprofil, wo die 
Streckmetallelemente aufgeschraubt werden wird im 
Abstand von 1000mm verlegt.
Die Gesamtkonstruktion wird drucksteif von der 
Rohdecke abgehängt.
Abhanghöhe: __________ mm
Die Streckmetallplatinen in der Breite von 2500mm und 
in der Länge von 2000mm werden aus Stahlblech gefertigt
und im Farbton RAL 9005, wie die Trageprofile der
Unterkonstruktion, nachträglich pulverbeschichtet. 
Um möglichst wenige sichtbare Fugenstöße zu haben, ist
ein kleineres Platinenformat nicht zulässig.

Bezugsquelle: 	Vesmetal Deutschland – Henning Leiser
Postfach 11 03 – D-35301 Grünberg (Deutschland)
Tel: 06401-22388-0 / Fax: 06401-22388-20
http://www.Leiser-Systeme.de
eMail: Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de

Menge: .................... / m²				EP: € ................... / m²

Pos: 02     Zulage für Zuschnitte in Randbereich 
im Format: ......... x ........ mm

Menge: .................... / m²				EP: € ................... / m²

Pos: 03     Zulage für das vollflächige aufkleben von schwarzem Akustikvlies 
in einer Stärke von ca. 0,2mm (schwarz) 

Menge: .................... / m²				EP: € ................... / m²

Pos: 04     Randabschlusswinkel 
bestehend aus einem 1,0mm starken Stahl-U-Profil 30/40/30mm, 
wo die Randplatten von der Unterseite aufgeschraubt werden.
Das Randabschlussprofil wird in Deckenfarbe pulverbeschichtet. 

Menge: .................... / lfdm.			EP: € ................... / lfdm.

Pos: 05     Ausschnitte in Deckenelemente
      Zulage für das werkseitige einbringen eines Ausschnittes mit
    	      20mm breiten Verstärkungsring für bauseits gestellte Downlight. 
			      Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt. Ausschnittgröße:  ____ mm	

Menge: .................... / Stück			EP: € ................... / Stück