Vertriebsbüro Henning Leiser

ME-Ecranlux-Lamellendecke 

Ausschreibungstextvorschlag

Pos: 01	Liefern und montieren einer ungelochten Leiser ME-Ecranlux-
Lamellendecke

		Bezugsquelle:		Vertriebsbüro Henning Leiser
					Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg
					Tel: 06401-22388-0
					eMail: Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de 
					http://www.Leiser-Systeme.de

		Die ungelochten Lamellen vom Typ ME-Ecranlux E150 werden aus 
mind. 0,5mm Aluminium hergestellt und im Farbton RAL 9010 seidenmatt 
montiert. Die Lamellen haben eine Länge von 1000-5800mm nach 
örtlichem Aufmass. Der Lamellenabstand untereinander beträgt 
50mm. Der Lamellenanschluss zwischen den Paneelen erfolgt mit
einer Mindestabstand von 25mm.

		Die Abhängung erfolgt mittels Omega PPV Trageschienen im 
		Abstand von max. 1000mm, welche mittels Nonius-Abhänger
		von der Rohdecke abgehängt werden. 

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

		 

Vertriebsbüro nach §84HGB    Henning Leiser  Postfach 11 03    D - 35301 Grünberg    Tel.: 06401-22388-0
Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de    Internet: http://www.Leiser-Systeme.de