Vertriebsbüro Henning Leiser

ME-Gridal 15 - EINLEGERASTERDECKE

Ausschreibungstextvorschlag

Pos: 01	Liefern und montieren einer ungelochten ME-Gridal15-
Rasterdecke einschließlich der T15-Unterkonstruktion im 
Modul 600x600mm

		Bezugsquelle:		Vertriebsbüro Henning Leiser
					Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg
					Tel: 06401-22388-0 
					eMail: Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de
					http://www.Leiser-Systeme.de

Die Gridal 15-Raster aus 0,3mm verzinkten Stahlblech mit umlaufenden Rahmen werden werkseitig im Farbton ähnlich RAL 9016 gefertigt und passend zu den handelsüblichen T15-Schienen im Modul 600x600mm geliefert und montiert. Die Zellenaufteilung der Raster ist 100x100mm.

Die Abhängung der weißen T15-Schienenkonstruktion erfolgt mit
Schnellabhängern welche mittels bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln
an der Rohdecke befestigt werden.

Die T15-Schienen und die ME15-Gridal Einlege-Raster bilden optisch das gleiche Farbbild, so dass die abgehängte Rasterdecke ein geschlossenes 
Deckenbild ergibt.

Die ME-Gridal 15 Rasterelemente sind leicht in der T15-Konstruktion 
einzulegen und bei Revisionsarbeiten ohne zusätzliches Werkzeug leicht 
zu demontieren.

Die Abhängehöhe von der Rohdecke bis Unterkante Breitstegraster 
beträgt:	....................... mm

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

Pos: 02	Die Aufkantung der unter Position 01 beschriebenen Einlegerastern werden 
in perforierter Oberfläche ausgeführt.
		Perforationstyp:	Standardlochung 2,0mm / 15% freier Querschnitt
					Microperforation 1,3mm / 22% freier Querschnitt
					Lautsprecherlochung 8x8mm quadratisch – 44%

Menge:	....................... Stück

		Material:	€ .................. / Stück
		Lohn:		€ .................. / Stück
		Einh.-Preis:	€ .................. / Stück

Vertriebsbüro nach §84HGB    Henning Leiser  Postfach 11 03    D - 35301 Grünberg    Tel.: 06401-22388-0
Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de    Internet: http://www.Leiser-Systeme.de

Vertriebsbüro Henning Leiser

Pos: 03	Zulage für das werkseitige einkleben von schwarzen Akustik-Vlies in
		die gelochten ME-Gridal15 Einlegeelemente, wie in Position 02 beschrieben

Menge:	....................... Stück

		Material:	€ .................. / Stück
		Lohn:		€ .................. / Stück
		Einh.-Preis:	€ .................. / Stück

Pos: 04	Der Wandanschluss besteht aus einem 4000mm langen 
Randwinkel L20x40mm aus verzinkten Stahlblech. 
Die Oberflächenbeschichtung ist mit den ME-Gridal15 Einlegeraster 
identisch.

Menge:	....................... lfdm.

		Material:	€ .................. / lfdm.
		Lohn:		€ .................. / lfdm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / lfdm.

Vertriebsbüro nach §84HGB    Henning Leiser  Postfach 11 03    D - 35301 Grünberg    Tel.: 06401-22388-0
Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de    Internet: http://www.Leiser-Systeme.de