Vertriebsbüro Henning Leiser

ME-Helsinki-Paneeldecke (fugenlose Paneele)

Ausschreibungstextvorschlag

 Pos: 01	Liefern und montieren einer fugenlosen ME-Helsinki-Paneeldecke

		Bezugsquelle:		Vertriebsbüro Henning Leiser
					Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg
					Tel: 06401-22388-0 
					eMail: Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de
					http://www.Leiser-Systeme.de

		Die Paneele mit den Formaten:		Modul:		150mm

Vertriebsbüro nach §84HGB    Henning Leiser  Postfach 11 03    D - 35301 Grünberg    Tel.: 06401-22388-0
Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de    Internet: http://www.Leiser-Systeme.de

							Paneelbreite:	150mm
							Paneelhöhe:	  20mm

		werden aus 0,4mm verzinkten ungelochten Stahlblech gefertigt
		und haben eine Oberflächenbeschichtung in ähnlich RAL 9010. 

		Die Abhängung erfolgt mittels Omega PPU Trageschienen im 
		Abstand von max. 1300mm, welche mittels Nonius-Abhänger
		von der Rohdecke abgehängt werden. 

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

 Pos: 02	Mehrpreis für eine Oberflächenperforation der ME-Helsinki-
		Paneeldecke im Lochbild 2,0-15 und einem werkseitig eingeklebten
		schwarzen Akustikvlies für eine verbesserte Schallabsorption

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

 Pos: 03	Integrieren von Downlights in die Paneeldecke. Der erforderliche 
Ausschnitt in die Paneeldecke ist D=100mm, welcher bauseits 
sauber angepasst werden muss.

Menge:	....................... Stück

		Material:	€ .................. / Stück
		Lohn:		€ .................. / Stück
		Einh.-Preis:	€ .................. / Stück

 Pos: 04	Der Wandanschluss besteht aus einem 4000mm langen 
Randwinkel L20x40mm aus kaltprofiliertem Aluminium. 
Die Oberflächenbeschichtung ist mit den Paneeldecken identisch.
Angeschnittene ME-Modulam-Paneele werden im Wandwinkel
		mittels Profilfedern bündig auf den Wandwinkelboden gepresst.

Menge:	....................... lfdm.

		Material:	€ .................. / lfdm.
		Lohn:		€ .................. / lfdm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / lfdm.