Vertriebsbüro Henning Leiser

Glaslichtdecken als Auflagesystem / Profilreihe 200

Ausschreibungstextvorschlag

Pos: 1	Lichtdecke

Liefern und Montage einer abgehängten Unterdecke als Lichtdecke.

			Bezugsquelle:		Vertriebsbüro Henning Leiser
						Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg
						Tel: 06401-22388-0 
						eMail: Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de
						http://www.Leiser-Systeme.de

Lichtdeckengröße:			   ____ x ____ m.
Rastermaß der Tragekonstruktion: 	   ____ x ____ mm
Abhängehöhe der Lichtdecke:	   __________ mm

Die tragende Konstruktion aus speziellen Aluminium-Strangressprofile Typ: LiLei-RL200, Oberfläche eloxiert im Naturton E6/EV1. Die Kreuzungsbereiche der Profilkonstruktion werden auf Gehrung geschnitten. 
In die Rasterkonstruktion sind nachfolgend beschriebene VSG-Glasplatten einzulegen. Die Abhängung der Konstruktion gemäß Herstellerangabe mit Noniushänger und bauamtlich zugelassenen Deckenanker.

Die Glasplatten bestehend aus mind. 2x3mm eisenoxydarmen Floatglas, verbunden mit opaker PVB-Folie mattweiß, Stärke: 0,76mm, Gesamtstärke: 6,8mm. Typenbezeichnung: RE-6,8-VSG.

Das umlaufende Gipsfries schließt bündig gemäß Hersteller-
angaben mit der Lichtdeckenkonstruktion ab.

Menge: ________  m²		Einh.-Preis: € ________

Pos: 2	Zulage für Sonderfarbe der Profile

			Zulage für RAL nach Wunsch des Bauherrn oder Architekten

Menge: ________  m²		Einh.-Preis: € ________

 Vertriebsbüro nach §84HGB  Henning Leiser  Postfach 11 03  D - 35301 Grünberg Tel.: 06401-22388-0  Mobil: 0170-4108018 
                                       eMail:  Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de    Internet: www.Leiser-Systeme.de