Vertriebsbüro Henning Leiser

ME-Linus-Lamellendecke / U-förmige Vertikalpaneele

Ausschreibungstextvorschlag

Pos: 01	Liefern und montieren einer  ungelochten ME-Linus-
Paneeldecke Typ: 20H80

		Bezugsquelle:		Vertriebsbüro Henning Leiser
					Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg
					Tel: 06401-22388-0 
					eMail: Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de
					http://www.Leiser-Systeme.de

		Die Paneele mit den Formaten:	Paneelhöhe:	  80mm
							Paneelbreite:	  20mm
							Achsabstand:	100mm

		werden aus 0,3mm verzinkten ungelochten Stahlblech gefertigt
		und haben eine Oberflächenbeschichtung ähnlich RAL 9010. 

		Die Abhängung erfolgt mittels Omega PPH Trageschienen im 
		Abstand von max. 1000mm, welche mittels Nonius-Abhänger
		durch eine Steck- Drehverbindung von der Rohdecke abgehängt 
werden. 

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

Pos: 02	Mehrpreis für eine Oberflächenperforation der ME-Linus-
		Paneeldecke im Lochbild 2,0-15 und werkseitig eingeklebtes 
		schwarzes Akustik-Vlies

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

Pos: 03	Der Wandanschluss besteht aus einem 4000mm langen 
Randwinkel L20x40mm aus kaltprofiliertem Aluminium. 
Die Oberflächenbeschichtung ist mit den Paneeldecken identisch.
Angeschnittene Leiser-NP-Modulam-Paneele werden im Wandwinkel
		mittels Profilfedern bündig auf den Wandwinkelboden gepresst.

Menge:	....................... lfdm.

		Material:	€ .................. / lfdm.
		Lohn:		€ .................. / lfdm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / lfdm.

Vertriebsbüro nach §84HGB    Henning Leiser  Postfach 11 03    D - 35301 Grünberg    Tel.: 06401-22388-0
Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de    Internet: http://www.Leiser-Systeme.de