Vertriebsbüro Henning Leiser

Ausschreibungstext: Deckensegel ME-DE750
(einteilige Ausführung)

Pos: 1		MELEI-Metall-Deckensegel, einteilig 
Fabrikat: MELEI-DE750

		Liefern und montieren von Metall-Deckensegel		
Länge: .........	mm (max.: 2600mm)	
Breite: .........	mm (max.: 1200mm)

Bezugsquelle:		Vertriebsbüro Henning Leiser
	Welckerstrasse 6
	D-35305 Grünberg
	Tel.: 0 64 01/ 22 3 88 - 0
	eMail: Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de
	www.Leiser-Systeme.de

Die Deckensegel bestehen aus verz. Stahlblech, 
Sichtseite RAL 9010 pulverlackiert, mit einer Material-
stärke von mindestens 0,6mm.	

Die Abhängung des Deckensegels erfolgt durch U-Querprofile 
und Stahlseile, die gemäß Herstellerangaben und nach statischen Erfordernissen angebracht werden. 
Noniushänger und Schnellspannhänger sind nicht zulässig.

Die Deckensegel werden in ungelochter Ausführung geliefert.

		Material je Deckensegel:	€ ..............	qm.
		Lohn je Deckensegel:	€ ..............	qm.
		Einh.-Preis:			€ ..............	qm.

Pos: 2		Zulage zu Pos: 1

		wie vor jedoch als Akustikdecke mit Kassetten in gelochter Ausführung 
		Typ: 2516, Lochdurchmesser: 2,5 mm, lochfreier Querschnitt
		ca. 16%, einschließlich innenseitig eingeklebtem schwarzen Akustikvlies.

		Menge: 	......................... qm.

		Liefern und montieren:

	Material:	€ ................. qm.
	Lohn:		€ ................. qm.
Einh.-Preis:	€ ................. qm.

Vertriebsbüro nach §84HGB    Henning Leiser  Postfach 11 03    D - 35301 Grünberg    Tel.: 06401-22388-0
Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de    Internet: http://www.Leiser-Systeme.de

Vertriebsbüro Henning Leiser

Ausschreibungstext: Deckensegel ME-DE750
(mehrteilige Ausführung – Verbund von mehreren Segeln zu einem Großsegel)

Pos: 1		MELEI-Metall-Deckensegel, mehrteilig 
Fabrikat: MELEI-DE750

		Liefern und montieren von Metall-Deckensegel	
		Länge: ……... mm x Breite: ………. Mm

		Bestehend aus Einzelsegelelemente im Format	
Länge: .........	mm (max.: 2600mm)	
Breite: .........	mm (max.: 1200mm)
welche zu einem Segelverbund verschraubt werden.

Bezugsquelle:		Vertriebsbüro Henning Leiser
	Welckerstrasse 6
	D-35305 Grünberg
	Tel.: 0 64 01/ 22 3 88 - 0
	eMail: Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de
	www.Leiser-Systeme.de

Die Deckensegel bestehen aus verz. Stahlblech, 
Sichtseite RAL 9010 pulverlackiert, mit einer Material-
stärke von mindestens 0,6mm.	

Die Abhängung des Deckensegels erfolgt durch U-Querprofile 
und Stahlseile, die gemäß Herstellerangaben und nach statischen Erfordernissen angebracht werden. 
Noniushänger und Schnellspannhänger sind nicht zulässig.

Die Deckensegel werden in ungelochter Ausführung geliefert.

		Material je Deckensegel:	€ ..............	qm.
		Lohn je Deckensegel:	€ ..............	qm.
		Einh.-Preis:			€ ..............	qm.

Pos: 2		Zulage zu Pos: 1

		wie vor jedoch als Akustikdecke mit Kassetten in gelochter Ausführung 
		Typ: 2516, Lochdurchmesser: 2,5 mm, lochfreier Querschnitt
		ca. 16%, einschließlich innenseitig eingeklebtem schwarzen Akustikvlies.

		Menge: 	......................... qm.

		Liefern und montieren:

	Material:	€ ................. qm.
	Lohn:		€ ................. qm.

Vertriebsbüro nach §84HGB    Henning Leiser  Postfach 11 03    D - 35301 Grünberg    Tel.: 06401-22388-0
Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de    Internet: http://www.Leiser-Systeme.de

Einh.-Preis:	€ ................. qm.