Vertriebsbüro Henning Leiser

        Ausschreibungstext: ME-Dura-H21

Pos: 01	Liefern und montieren einer  ungelochten Paneeldecke 
mit 15mm offener Fuge, System: ME-Dura-H21
Montageort: ___________________ (Bsp. Vordach)

		Bezugsquelle:		Vertriebsbüro Henning Leiser
					Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg
					Tel: 06401-22388-0 
					eMail: Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de
					http://www.Leiser-Systeme.de

		Die Paneele mit den Formaten:	Modul:		 	100    mm
							Paneelbreite:		  85    mm
							geschlossene Fuge:	  15    mm
							Paneelhöhe:	  	  21,5 mm

		werden aus mindestens 0,6mm Aluminium hergestellt und in einer
		Abhanghöhe von _______mm zwischen UK Rohdecke und UK
abgehängter Decke verlegt. Die Deckenfarbe ist ähnlich RAL 9010
Die Konstruktionshöhe Unterkante Paneele bis Oberkante Trageschiene
beträgt 46,5mm

Die Abhängung erfolgt mittels Aluminium-Trageschienen in schwarz und Noniusabhänger in mind. C3L gemäß den Herstellerrichtlinien und Statik.

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

Pos: 02	Zulage für einen allseitigen Wandanschluss bestehend aus einem 
		Wandwinkel 20/40mm in Deckenfarbe lackiert und Niederhaltefedern,
		welche im Abstand nach Statik, jedoch von mind. 500mm die Paneele und
		Anschnittpaneele festklammern.

Menge:	....................... lfdm.

		Material:	€ .................. / lfdm.
		Lohn:		€ .................. / lfdm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / lfdm.

Pos: 03a	Zur Sicherung gegen Druck- und Sog werden in den 15mm Fugen zwischen
		Den Deckenpaneelen Füllprofile eingesetzt

Menge:	....................... lfdm.

		Material:	€ .................. / lfdm.
		Lohn:		€ .................. / lfdm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / lfdm.

Vertriebsbüro nach §84HGB    Henning Leiser  Postfach 11 03    D - 35301 Grünberg    Tel.: 06401-22388-0
Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de    Internet: http://www.Leiser-Systeme.de

Vertriebsbüro Henning Leiser

         Ausschreibungstext: ME-Dura-H21

		Pos. 03b	Alternativposition zu Pos. 03a
				Zur Sicherung gegen Druck- und Sog werden die Sicherungslaschen 
zwischen den Deckenpaneelen nach unten gedrückt.

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

Pos. 04	Erstellung einer projektorientierte Statik, mit Berücksichtigung der Windlasten 
		Menge:		1 Stück	
			
Einh.-Preis: 	€ ……………. / Statik pauschal 

Vertriebsbüro nach §84HGB    Henning Leiser  Postfach 11 03    D - 35301 Grünberg    Tel.: 06401-22388-0
Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de    Internet: http://www.Leiser-Systeme.de