Vertriebsbüro Henning Leiser

        Ausschreibungstext: ME-Ferm-H20

Pos: 01	Liefern und montieren einer  ungelochten Paneeldecke 
mit 20mm geschlossener Fuge, System: ME-Ferm-H20
Montageort: ___________________ (Bsp. Vordach)

		Bezugsquelle:		Vertriebsbüro Henning Leiser
					Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg
					Tel: 06401-22388-0 
					eMail: Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de
					http://www.Leiser-Systeme.de

		Die Paneele mit den Formaten:	Modul:		 	50/100/150/200mm
							Paneelbreite:		30/ 80 /130/180mm
							geschlossene Fuge:	20mm
							Paneelhöhe:	  	20mm

		werden aus mindestens 0,5mm Aluminium hergestellt und in einer
		Abhanghöhe von _______mm zwischen UK Rohdecke und UK
abgehängter Decke verlegt. Die Deckenfarbe ist ähnlich RAL 9010
Die Konstruktionshöhe Unterkante Paneele bis Oberkante Trageschiene
beträgt 45mm

Die Abhängung erfolgt mittels Aluminium-Trageschienen in schwarz und Noniusabhänger in mind. C3L gemäss den Herstellerrichtlinien und Statik.

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

Pos: 02	Zulage für einen allseitigen Wandanschluss bestehend aus einem 
		Wandwinkel 20/40mm in Deckenfarbe lackiert und Niederhaltefedern,
		welche im Abstand nach Statik, jedoch von mind. 500mm die Paneele und
		Anschnittpaneele festklammern.

Menge:	....................... lfdm.

		Material:	€ .................. / lfdm.
		Lohn:		€ .................. / lfdm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / lfdm.

Pos. 03	Erstellung einer projektorientierte Statik, mit Berücksichtigung der Windlasten 
		Menge:		1 Stück	
			
Einh.-Preis: 	€ ……………. / Statik pauschal 

Vertriebsbüro nach §84HGB    Henning Leiser  Postfach 11 03    D - 35301 Grünberg    Tel.: 06401-22388-0
Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de    Internet: http://www.Leiser-Systeme.de