Vertriebsbüro Henning Leiser

ME-Modulam-Paneeldecke (Standardpaneele)

Ausschreibungstextvorschlag

Pos: 01	Liefern und montieren einer  ungelochten ME-Modulam-
Paneeldecke

		Bezugsquelle:		Vertriebsbüro Henning Leiser
					Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg
					Tel: 06401-22388-0 
					eMail: Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de
					http://www.Leiser-Systeme.de

		Die Paneele mit den Formaten:	Modul:		115mm
							Paneelbreite:	100mm
							offene Fuge:	  15mm
							Paneelhöhe:	  20mm

		werden aus 0,4mm verzinkten ungelochten Stahlblech gefertigt
		und haben eine Oberflächenbeschichtung in Standard-weiß. 

		Die Abhängung erfolgt mittels Omega PPH Trageschienen im 
		Abstand von max. 1000mm, welche mittels Nonius-Abhänger
		von der Rohdecke abgehängt werden. 

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

Pos: 02	Mehrpreis für eine Oberflächenperforation der ME-Modulam-
		Paneeldecke im Lochbild 2,0-15 und einem werkseitig eingeklebten
		schwarzen Akustikvlies für eine verbesserte Schallabsorption

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

Pos: 03	Integrieren von Downlights in die Paneeldecke. Der erforderliche 
Ausschnitt in die Paneeldecke ist D=63mm, welcher bauseits 
Sauber angepasst werden muss.

Menge:	....................... Stück

		Material:	€ .................. / Stück
		Lohn:		€ .................. / Stück
		Einh.-Preis:	€ .................. / Stück

Vertriebsbüro nach §84HGB    Henning Leiser  Postfach 11 03    D - 35301 Grünberg    Tel.: 06401-22388-0
Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de    Internet: http://www.Leiser-Systeme.de

Vertriebsbüro Henning Leiser

ME-Modulam-Paneeldecke (Standardpaneele)

Ausschreibungstextvorschlag

Pos: 04	In den offenen Fugen soll ein ungelochtes Füllprofil Typ: VH 
eingeklippst werden. Das Füllprofil wird in der gleichen Farbe
wie die Paneele geliefert.

Menge:	....................... lfdm.

		Material:	€ .................. / lfdm.
		Lohn:		€ .................. / lfdm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / lfdm.

Pos: 05	Der Wandanschluss besteht aus einem 4000mm langen 
Randwinkel L20x40mm aus kaltprofiliertem Aluminium. 
Die Oberflächenbeschichtung ist mit den Paneeldecken identisch.
Angeschnittene ME-Modulam-Paneele werden im Wandwinkel
		mittels Profilfedern bündig auf den Wandwinkelboden gepresst.

Menge:	....................... lfdm.

		Material:	€ .................. / lfdm.
		Lohn:		€ .................. / lfdm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / lfdm.

Vertriebsbüro nach §84HGB    Henning Leiser  Postfach 11 03    D - 35301 Grünberg    Tel.: 06401-22388-0
Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de    Internet: http://www.Leiser-Systeme.de