Vertriebsbüro Henning Leiser

Ausschreibungstextvorschlag: Safir-Lichtrasterdecke

Pos: 01	Cristal-Designrasterdecke:

		Bezugsquelle:		MELEI-Rasterdeckensysteme
Vertriebsbüro Henning Leiser
					Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg
					Tel: 06401-22388-0 
					eMail: Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de
					http://www.Leiser-Systeme.de

		Liefern und montieren einer Leiser-Safir-Designrasterdecke 
		im Farbton weiß bandbeschichtet.

		Die Rasterelemente im Modulformat 1200x600mm verlegt

Die Wabengröße der Safir-Rasterdecke ist 38x38mm und
haben eine Höhe von 30mm. 

Die Waben haben eine runde Ausklinkung in der Sichtseite.

Die Raster werden aus 0,6mm Aluminium gefertigt.

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

Pos: 02a	T-Sichtschienenunterkonstruktion für die Safir-Lichtrasterdecke:

		Liefern und montieren einer T15-Sichtschienenkonstruktion im Modul 
1200x600mm, Farbton: Standard-weiß ähnl. RAL 9016/9010.
Die Abhängung der T-Schienenkonstruktion erfolgt mittels Noniusabhänger 
oder Alternativ passende Abhänger nach Hersteller-Systemvorgabe.

Die Lichtrasterdecken werden in die T-Schienen eingelegt. 

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

		

Vertriebsbüro nach §84HGB    Henning Leiser  Postfach 11 03    D - 35301 Grünberg    Tel.: 06401-22388-0
Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de    Internet: http://www.Leiser-Systeme.de

Vertriebsbüro Henning Leiser

Pos: 02b	Unterkonstruktion, System: U für die Safir-Lichtrasterdecke:

Liefern und montieren einer U-Schienenkonstruktion, welche in einem maximalen Abstand von 1200mm an der Rohdecke mittels Noniushänger oder Gewindestäbe montiert werden.

Die Montage der Lichtrasterelemente erfolgt mittels Feder-Aufhänger (4 Stück je Lichtraster) welche in der Schlitzlochung der U-Schiene und den dafür vorgebohrten Löchern der Lichtrasterelemente montiert werden.

Die Lichtrasterlemente bilden ein geschlossenes fugenloses Deckenbild, wobei jedes einzelnes Lichtrasterelement herausnehmbar, revisionierbar und (ausgenommen Anschnittplatten) aus abklappbar sind.

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

Pos. 03	Wandanschluss der Safir-Lichtrasterelemente

		bestehend aus einem L-Randwinkel ca. 30/30/1,0mm
		Oberfläche in Lichtraster-Deckenfarbe pulverbeschichtet.

Menge:	....................... lfdm.

		Material:	€ .................. / lfdm.
		Lohn:		€ .................. / lfdm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / lfdm.

Vertriebsbüro nach §84HGB    Henning Leiser  Postfach 11 03    D - 35301 Grünberg    Tel.: 06401-22388-0
Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de    Internet: http://www.Leiser-Systeme.de