VESMETAL-Vertriebsbüro Henning  Leiser
Tel: 06401-22388-0 / Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de

VESMETAL    		       

Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 1		Streckmetall-Deckensegelkonstruktion Typ: VES-D105
		Streckmetallplatten, System VES-D105 
		Segel-Format: _______ x _______ mm
		bestehend aus ______ Einzelelemente im Format ______x ______  mm
		Masche: 	30 x 13 x 2,0 x 1,5 mm
einschließlich der notwendigen Unterkonstruktion
	
		Fabrikat: 	Vesmetal Deutschland – Henning Leiser
				Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg (Deutschland)
				Tel: 06401-22388-0 
				eMail: Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de
				Homepage: www.Leiser-Systeme.de

		Die Streckmetall-Langfeldplatten bestehen aus 1,5mm verzinkten 
		Stahlblech. Die Sichtseite mit einer Pulverlackierung RAL 9006.
		In der Innenseite der Streckmetallelemente wird allseitig ein Rahmen
		werkseitig eingeschweißt um die nötige Aussteifung zu gewährleisten.
		Die Stirnseiten der Einzelelmente werden mit einer Einhängekantung
		versehen. 

Die Unterkonstruktion besteht aus einem 50mm Einhängewinkel
mit Querprofile und Nonius-Abhänger die nicht sichtbar unterhalb der 
Einhängeprofile montiert werden.

		Gesamtkonstruktion nach DIN 4102 nicht brennbar.
		Aufbauhöhe: Deckenelement zzgl. Auflageprofil max. 75mm

Die Einhängung der Z-Einhängeprofile erfolgen an den Stirnseiten der 
Streckmetall-Einzelelemente.

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²

Pos: 2		Zulage für werkseitig eingeklebtes schwarzes Akustik-Vlies

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²

Pos: 3		Formatänderung der Deckenelemente
		Abweichend zum Standardmaß der Pos: 1
		sind die Streckmetall-Deckenelemente in verschiedenen
		Bereichen in Sonderlängen oder Sonderbreiten zu liefern.

		Pauschal je Formatänderung: € .................

Pos: 4a	Ausschnitte in Deckenelemente
		In den Deckenelemente aus Pos: ........ werden Ausschnitte 
rund / rechteckig in einer Abmessung: .............mm eingebracht.
		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück

Pos: 4b	Ausschnitte in Deckenelemente
		Zulage für das werkseitige einbringen eines Ausschnittes ohne
Verstärkungsring für bauseits gestellte Downlight. 
		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.
Ausschnittgröße:  ____ mm

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück

Pos: 4c	Ausschnitte in Deckenelemente
Zulage für das werkseitige einbringen eines Ausschnittes mit
20mm breiten Verstärkungsring für bauseits gestellte Downlight. 
		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.
Ausschnittgröße:  ____ mm

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück