VESMETAL-Vertriebsbüro Henning  Leiser
Tel: 06401-22388-0 / Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de

VESMETAL    		       

Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 1		Vesmetal-Deckensegel aus Streckmetall, einteilig, Fabrikat: VES-D750

		Liefern und montieren von Metall-Deckensegel		
Länge: .........	mm (max.: 3000mm)	
Breite: .........	mm (max.: 2000mm)

Bezugsquelle:	Vesmetal-Deutschland Henning Leiser
Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg
Tel.: 06401-22388-0 
eMail: Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de
Homepage: http://www.Leiser-Systeme.de

Die Streckmetall-Deckensegel bestehen aus 1,5mm verz. Stahlblech, 
Sichtseite RAL 9006 pulverlackiert. Die Streckmetallsegel sind allseitig mind. 50mm aufgekantet. In der Innenseite des Streckmetalldeckensegels wird allseitig ein Rahmen 50/25mm eingeschweißt.

Die Abhängung des Deckensegels erfolgt durch Abhängewinkel und Noniushänger (Alternativ: Stahlseile), die gemäß Herstellerangaben und statischen Erfordernissen angebracht werden. 

Die Deckensegel werden aus Streckmetall mit der Masche
35x15x2,5x1,5mm gefertigt.

Der Preis je Deckensegel beinhaltet auch die Abhängematerialien
bestehend aus Querprofilen und Noniushängerunterteile

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück

Pos: 2		Zulage zur Pos: .1
Verbinden von mehreren einteiligen Deckensegel aus der Pos: .... zu einem mehrteiligen Deckensegel als Verbundelement im Format: ......... x .........

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück

Pos: 3		Zulage zur Pos: .1
Aus akustischen Gründen wird in der Innenseite werkseitig ein
schwarzes VES-Akustik-Vlies eingeklebt. 

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück

Pos: 4		Formatänderung der Deckenelemente
		Abweichend zum Standardmaß der Pos: 1 sind die Streckmetall-
Deckenelemente in verschiedenen Bereichen in Sonderlängen (Kürzer/länger 
als Standardplatten) zu liefern.

		Pauschal je Längenänderung: € .................

Pos: 5a	Ausschnitte in Deckenelemente
		In den Deckenelemente aus Pos: ........ werden Ausschnitte 
rund / rechteckig in einer Abmessung: .............mm eingebracht.
		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück

VESMETAL-Vertriebsbüro Henning  Leiser
Tel: 06401-22388-0 / Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de

VESMETAL    		       

Pos: 5b	Ausschnitte in Deckenelemente
		Zulage für das werkseitige einbringen eines Ausschnittes ohne
Verstärkungsring für bauseits gestellte Downlight. 
		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.
Ausschnittgröße:  ____ mm

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück

Pos: 5c	Ausschnitte in Deckenelemente
Zulage für das werkseitige einbringen eines Ausschnittes mit
20mm breiten Verstärkungsring für bauseits gestellte Downlight. 
		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.
Ausschnittgröße:  ____ mm

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück