VESMETAL-Vertriebsbüro Henning  Leiser
Tel: 06401-22388-0 / Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de

VESMETAL    		       

VESMETAL-Vertriebsbüro   Henning  Leiser
Tel: 06401-22388-0  -  Fax: 06401-22388-20

                   

Pos: 1		Streckmetall-Flurdeckensystem, Typ: VES-L107 
	bestehend aus Streckmetalldeckenelemente, gemäß Pos. 2.1 bis 2.2 
und der dazugehörigen passenden Unterkonstruktion, gemäß Pos. 3.1 bis 3.2 
Auf der Unterseite der Streckmetalldeckenfläche ist kein Rahmen sichtbar.
Die Deckenplatten werden untereinander ohne Fuge (mit Fuge 10mm) verlegt.

		Fabrikat: 	Vesmetal Deutschland – Henning Leiser
				Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg (Deutschland)
				Tel: 06401-22388-0 / eMail: Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de
				Homepage: www.Leiser-Systeme.de

Pos. 2.1	Streckmetalllangfeldplatten für das Deckensystem gemäß Pos. 1
	aus verzinkten Stahlblech, Kantung: E1, Elementhöhe: 40mm.
		Die Stirnseitenkantung wird mit einer Einhängekantung versehen,
		welche in die Einhängeprofile der Unterkonstruktion gemäß Pos. 1.2
		bündig eingehängt werden.
Format der Langfeldplatte: 	......... x ......... mm
		Masche: 			28 x 12 x 2,5 x 1,5 mm
		Vormaterial:			verzinktes Stahlblech
		Beschichtung:			allseitig pulverbeschichtet nach VES-RAL 9006
		Menge:			____________ m²

Pos. 2.2	Streckmetalllangfeldplatten wie unter Pos. 2.1 beschrieben, jedoch
	Länger / Breite als die Hauptposition
Format der Langfeldplatte: 	......... x ......... mm
		Menge:			____________ m²

Pos. 3.1	Unterkonstruktion System VES-L107
		An der Rohbauwand / Trockenbauwand werden im Abstand von max. 500mm
		VES-Wandanker im Farbton ähnlich RAL 9005 schwarz montiert. Unterhalb der
		Wandanker erfolgt die Montage der Einhängeprofile, so dass nach den Einhängen
		Der Deckenplatten eine Schattenfuge von ____ mm (mind. 20mm) entsteht. 
		Menge:			____________ lfdm.

Pos. 3.2	Unterkonstruktion, wie unter Pos. 3.1 beschrieben, jedoch:
		Abhanghöhe:	 		____________ mm
		Menge:			____________ m²

Pos. 4		Zulage zu Pos. 2.1 bis 2.2 für werkseitig eingeklebtes schwarzes Akustik-Vlies
		Menge:			____________ m²

                   Ausschreibungstext VES-L107

VESMETAL-Vertriebsbüro Henning  Leiser
Tel: 06401-22388-0 / Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de

VESMETAL    		       

VESMETAL-Vertriebsbüro   Henning  Leiser
Tel: 06401-22388-0  -  Fax: 06401-22388-20

                   

Pos. 6a	runder Ausschnitt für Einbaudownlights / Springler / Drallauslässe mit einem
		Durchmesser von ________ mm. Der Ausschnitt wird Richtung Deckenhohlraum
		mit einem zusätzlichen werkseitig aufgeschweißten Verstärkungsring ausgesteift.
		Die Breite des Verstärkungsrings ist mit der Bauleitung abzustimmen und darf 20mm
		Breite nicht überschreiten.
		Menge:		______________ / Ausschnitte

Pos. 6b	runder Ausschnitt wie unter Position 6a beschrieben, jedoch mit einem Durchmesser
		von __________ mm
 		Menge:		______________ / Ausschnitte

Pos. 6c	eckiger Ausschnitt, sonst wie unter Pos. 6a beschrieben, jedoch mit einem Ausschnitt-
		format von ________ x ________ mm 
		Menge:		______________ / Ausschnitte

                     Ausschreibungstext VES-L107