VESMETAL-Vertriebsbüro   Henning  Leiser
Tel: 06401-22388-0 / Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de

VESMETAL    		       

VESMETAL-Vertriebsbüro   Henning  Leiser
Tel: 06401-22388-0  -  Fax: 06401-22388-20

                   

Pos: 1		Streckmetall-Raumdeckensystem, Typ: VES-L111
	bestehend aus Streckmetalldeckenelemente, gemäß Pos. 2.1 bis 2.2 
und der dazugehörigen passenden Unterkonstruktion, gemäß Pos. 3.1 bis 3.2 
Auf der Unterseite der Streckmetalldeckenfläche ist kein Rahmen sichtbar.
Die Streckmetalldecke wird mit einer allseitigen offenen Fuge von ____ mm
zwischen den Deckenplatten auf der Längsseite verlegt.

		Fabrikat: 	Vesmetal Deutschland – Henning Leiser
				Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg (Deutschland)
				Tel: 06401-22388-0 / eMail: Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de
				Homepage: www.Leiser-Systeme.de

Pos. 2.1	Streckmetalllangfeldplatten für das Deckensystem gemäß Pos. 1
	aus verzinkten Stahlblech, Kantung: E1, Elementhöhe: 40mm.
		Die Stirnseitenkantung wird mit einer Einhängekantung versehen,
		welche in die Einhängeprofile der Unterkonstruktion gemäß Pos. 1.2
		bündig eingehängt werden.
Format der Langfeldplatte: 	......... x ......... mm
		Masche: 			28 x 12 x 2,5 x 1,5 mm
		Vormaterial:			verzinktes Stahlblech
		Beschichtung:			allseitig pulverbeschichtet nach VES-RAL 9006
		Menge:			____________ m²

Pos. 2.2	Streckmetalllangfeldplatten wie unter Pos. 2.1 beschrieben, jedoch
	Länger / Breite als die Hauptposition
Format der Langfeldplatte: 	......... x ......... mm
		Menge:			____________ m²

Pos. 3.1	Die Unterkonstruktion bestehend aus drucksteif abgehängte Noniushänger,
	welche mittels bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln an der Rohdecke 
		befestigt werden. Die Noniushänger werden im Abstand nach Hersteller-
		vorgabe montiert, woran die verzinkten VES-Rostwinkel 30/30/2mm mittels
		Schrauben M6 nach DIN 733 verschraubt werden. Die Rostwinkel dienen
		der Queraussteifung. An den Rostwinkel erfolgt im 90° Winkel die Montage
		der Einhängeprofile, welche ebenso mittels Schrauben M6 nach DIN 733
		befestigt werden.  Der Abstand der Einhängeprofile ergibt sich aus der Länge
		der Streckmetalllangfeldplatten. Die Abhanghöhe ist _____________ mm
		Menge:			____________ m²

Pos. 3.2	Unterkonstruktion, wie unter Pos. 3.1 beschrieben, jedoch:
		Abhanghöhe:	 		____________ mm
		Menge:			____________ m²

Pos. 4		Zulage zu Pos. 2.1 bis 2.2 für werkseitig eingeklebtes schwarzes Akustik-Vlies
		Menge:			____________ m²

                    Ausschreibungstext VES-L111 

VESMETAL-Vertriebsbüro Henning  Leiser
Tel: 06401-22388-0 / Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de

VESMETAL    		       

VESMETAL-Vertriebsbüro   Henning  Leiser
Tel: 06401-22388-0  -  Fax: 06401-22388-20

                   

Pos. 5a	Montage GK-Fries
		Zwischen der Streckmetalldecke und der Trockenbauwand / Massivwand
		erfolgt die Montage mit einem GK-Fries in einer Breite von _____ bis ______ mm
		Die Friesbreite errechnet sich aus der Montage von vollen Deckenplatten. Durch
		Das GK-Fries sollen Zuschnitte und Passplatten vermieden werden.
		Die Montage des GK-Frieses an der Rohdecke erfolgt nach Herstellervorgabe des
		Gipskartonherstellers, zweilagig.
Menge:		_____________ lfdm. GK-Fries _________ mm breit.

Pos. 6a	runder Ausschnitt für Einbaudownlights / Springler / Drallauslässe mit einem
		Durchmesser von ________ mm. Der Ausschnitt wird Richtung Deckenhohlraum
		mit einem zusätzlichen werkseitig aufgeschweißten Verstärkungsring ausgesteift.
		Die Breite des Verstärkungsrings ist mit der Bauleitung abzustimmen und darf 20mm
		Breite nicht überschreiten.
		Menge:		______________ / Ausschnitte

Pos. 6b	runder Ausschnitt wie unter Position 6a beschrieben, jedoch mit einem Durchmesser
		von __________ mm
 		Menge:		______________ / Ausschnitte

Pos. 6c	eckiger Ausschnitt, sonst wie unter Pos. 6a beschrieben, jedoch mit einem Ausschnitt-
		format von ________ x ________ mm 
		Menge:		______________ / Ausschnitte

                     Ausschreibungstext VES-L111