VESMETAL-Vertriebsbüro Henning  Leiser
Tel: 06401-22388-0 / Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de

VESMETAL    		       

Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 1		Streckmetallplatten, System VES-L131 
		Format: 	......... x ......... mm
		Masche: 	30 x 13 x 2,0 x 1,5 mm
einschließlich der notwendigen Unterkonstruktion
	
		Fabrikat: 	Vesmetal Deutschland – Henning Leiser
				Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg (Deutschland)
				Tel: 06401-22388-0 
				eMail: Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de
				Homepage: www.Leiser-Systeme.de

		Die Unterkonstruktion bestehend aus Doppel-Hook-Einhängesystem,
		welche mittels Rostwinkel und zugelassener Abhängung wie 
Noniushänger abgehängt werden. 

		Abhängehöhe: ............ mm

		Gesamtkonstruktion nach DIN 4102 nicht brennbar.

		Die Streckmetall-Langfeldplatten bestehen aus 1,5mm feuerverzinkten
		Stahlblech. Die Sichtseite mit einer Pulverlackierung RAL 9006

Die Einhängung der Streckmetallelemente erfolgen an den Stirnseiten durch 
ein spezielles Einhängeprofil gemäss Vesmetal-Detailangaben.

Auf der Untersicht der Streckmetall-Elemente ist kein Rahmen zu sehen. 
Der Rahmen wird in die Streckmetall-Kassette eingeschweißt und nicht 
die Streckmetallkassette in den Rahmen.

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²

Pos: 2		Zulage für werkseitig eingeklebtes schwarzes Akustik-Vlies

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²

Pos: 3		Formatänderung der Deckenelemente
		Abweichend zum Standardmaß der Pos: 1
		sind die Streckmetall-Deckenelemente in verschiedenen
		Bereichen in Sonderlängen oder Sonderbreiten zu liefern.

		Pauschal je Formatänderung: € .................

Pos: 4a	Wandanschluß ohne Schattenfuge, aufgelegt 
		nach Vesmetal-Destail VES-L100-WA1 mit einem L-Winkel, 
Abm: 30/30/1,0mm aus verzinkten Stahlblech in Deckenfarbe
lackiert.

		Der Wandanschluß ist mineralwollfrei und nicht brennbar 
		nach DIN 4102 auszuführen.

Menge: ________  lfdm.		Einh.-Preis: € ______ / lfdm.

Pos: 4b	Wandanschluß mit offener Schattenfuge, eingehängt 
mittels Wandanker mit Einhängeprofil, Die Deckenplatten
werden im Wandanschlussbereich auf Passmaß gefertigt
und in Deckenfarbe pulverbeschichtet.

		Der Wandanschluß ist mineralwollfrei und nicht brennbar 
		nach DIN 4102 auszuführen.

Menge: ________  lfdm.		Einh.-Preis: € ______ / lfdm.

VESMETAL-Vertriebsbüro Henning  Leiser
Tel: 06401-22388-0 / Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de

VESMETAL    		       

Pos: 4c	Wandanschluß mit geschlossener Schattenfuge, eingehängt 
mittels Wandwinkelprofil und Einhängeprofil, Die Deckenplatten
werden im Wandanschlussbereich auf Passmaß gefertigt
und in Deckenfarbe pulverbeschichtet.

		Der Wandanschluß ist mineralwollfrei und nicht brennbar 
		nach DIN 4102 auszuführen.

Menge: ________  lfdm.		Einh.-Preis: € ______ / lfdm.

Pos: 5		Ausschnitte in Deckenelemente
		In den Deckenelemente aus Pos: ........ werden Ausschnitte 
rund / rechteckig in einer Abmessung: .............mm eingebracht.
		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück

Pos: 5a	Ausschnitte in Deckenelemente
		Zulage für das werkseitige einbringen eines Ausschnittes ohne
Verstärkungsring für bauseits gestellte Downlight. 
		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.
Ausschnittgröße:  ____ mm

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück

Pos: 5b	Ausschnitte in Deckenelemente
Zulage für das werkseitige einbringen eines Ausschnittes mit
20mm breiten Verstärkungsring für bauseits gestellte Downlight. 
		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.
Ausschnittgröße:  ____ mm

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück