VESMETAL-Vertriebsbüro Henning  Leiser
Tel: 06401-22388-0 / Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de

VESMETAL    		       

Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 1		Streckmetalldecke Außenbereich, System VES-L131BSA 
		Format: 	......... x ......... mm
		Masche: 	42 x 16 x 3 x 2 mm
einschließlich der notwendigen Unterkonstruktion und Sicherungsbleche gemäss 
VES-Konstruktionsaufbau oder gleichwertig.
	
		Fabrikat: 	Vesmetal Deutschland – Henning Leiser
				Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg (Deutschland)
				Tel: 06401-22388-0 
				eMail: Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de
				Homepage: www.Leiser-Systeme.de

		Die Unterkonstruktion bestehend aus Doppel-Hook-Einhängesystem und 
Sicherungsbleche aus Aluminium, welche mittels Rostwinkel und zugelassener 
Abhängung wie Noniushänger abgehängt werden. 
Abhängehöhe: ............ mm

Die Streckmetall-Langfeldplatten und Einhängeprofile bestehen aus mind. 1,5mm Aluminium (Stahlblech ist aus Korrosionsgründen nicht zulässig). Rostwinkel und Noniushänger werden aus verzinkten Stahl gefertigt und werden mit einem Korrosionsschutzlack von mind. C3 versehen.
Die Deckenplatten werden beidseitig in ähnlich RAL 9006 pulverbeschichtet. 

Die Einhängung der Streckmetallelemente erfolgen an den Stirnseiten durch 
ein spezielles Einhängeprofil gemäss Vesmetal-Detailangaben.

Auf der Untersicht der Streckmetall-Elemente ist kein Rahmen zu sehen. 
Der Rahmen wird in die Innenseite der Streckmetall-Kassette eingeschweißt.

Der Preis beinhaltet die Deckenplatten einschließlich der Unterkonstruktion und Sicherungsbleche zum Schutz gegen Sog- und Druck!

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²

Pos: 2		Formatänderung der Deckenelemente
		Abweichend zum Standardmaß der Pos: 1
		sind die Streckmetall-Deckenelemente in verschiedenen
		Bereichen in Sonderlängen oder Sonderbreiten zu liefern.

		Pauschal je Formatänderung: € .................

Pos: 3		Wandanschluß mit geschlossener Schattenfuge 
Der Randabschluss erfolgt mittels eines Z-Einhängeprofils und VES-Sicherungsbleche aus Aluminium für erhöhten Schutz gegen Sog-, Druck- und Vandalismus. 
Die Streckmetallkassetten werden werkseitig auf Passmaß gefertigt. 

		Der Wandanschluß ist mineralwollfrei und nicht brennbar 
		nach DIN 4102 auszuführen.

Menge: ________  lfdm.		Einh.-Preis: € ______ / lfdm.

Pos: 4		Ausschnitte in Deckenelemente
		In den Deckenelemente aus Pos: ........ werden Ausschnitte 
rund / rechteckig in einer Abmessung: .............mm eingebracht.
Alle Ausschnitte werden zusätzlich mit einem 15mm breiten Sicherungsring
versehen, welcher werkseitig aufgeschweißt wird.
		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück

Pos. 5		Projektorientierte Statik
Für die Gesamtdecke ist eine projektorientierte Statik unter Berücksichtigung der örtlichen Windlasten von einem Statiker erstellen zu lassen.

Menge: 1 Stück				Einh.-Preis: € ______ / Stück