VESMETAL 			    		  Deckensegel Typ: VES-D750

Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 1		Vesmetal-Deckensegel aus Streckmetall, einteilig 
Fabrikat: VES-D750

		Liefern und montieren von Metall-Deckensegel		
Länge: .........	mm (max.: 2900mm)	
Breite: .........	mm (max.: 2000mm)

Bezugsquelle:	Vesmetal-Deutschland Henning Leiser
Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg
Tel.: 06401-22388-0 / Fax.: 06401-22388-20
Homepage: http://www.Leiser-Systeme.de

Die Deckensegel bestehen aus 1,5mm verz. Stahlblech, 
Sichtseite RAL 9006 pulverlackiert. Die Streckmetallsegel 
sind allseitig mind. 50mm aufgekantet. In der Innenseite des 
Streckmetalldeckensegels wird allseitig ein Rahmen 50/25mm
eingeschweißt.

Die Abhängung des Deckensegels erfolgt durch Abhänge-
winkel und Gewindestäben, die gemäß Herstellerangaben 
und statischen Erfordernissen angebracht werden. 
Noniushänger und Schnellspannhänger sind nicht zulässig.

Die Deckensegel werden aus Streckmetall mit der Masche
35x15x2,5x1,5mm gefertigt.

Der Preis je Deckensegel beinhaltet die Abhängematerialien
Bestehend aus Querprofilen und Noniushängerunterteile

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück

Pos: 2		Zulage zur Pos: .1
		Verbinden von mehreren einteiligen Deckensegel aus
		Der Pos: .... zu einem mehrteiligen Deckensegel als
		Verbundelement im Format: ......... x .........

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück

Pos: 3		Zulage zur Pos: .1
Aus akustischen Gründen wird in der Innenseite werkseitig ein
schwarzes VES-Akustik-Vlies eingeklebt. 

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück

Pos: 4		Formatänderung der Deckenelemente
		Abweichend zum Standardmaß der Pos: 1
		sind die Streckmetall-Deckenelemente in verschiedenen
		Bereichen in Sonderlängen (Kürzer/länger als 
		Standardplatten) zu liefern.

		Pauschal je Längenänderung: € .................

Pos: 5a	Ausschnitte in Deckenelemente
		In den Deckenelemente aus Pos: ........ werden Ausschnitte 
rund / rechteckig in einer Abmessung: .............mm eingebracht.
		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück

Pos: 5b	Ausschnitte in Deckenelemente
		Zulage für das werkseitige einbringen eines Ausschnittes ohne
Verstärkungsring für bauseits gestellte Downlight. 
		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.
Ausschnittgröße:  ____ mm

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück

Pos: 5c	Ausschnitte in Deckenelemente
Zulage für das werkseitige einbringen eines Ausschnittes mit
20mm breiten Verstärkungsring für bauseits gestellte Downlight. 
		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.
Ausschnittgröße:  ____ mm

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück