VESMETAL

Ausschreibungstext zur Konstruktion: VES-K7 

Ausschreibungstextvorschlag:
Pos: 01	tiefgezogenes Streckmetall-Einlegesystem VES-K7
Fabrikat:	Vesmetal Deutschland – Henning Leiser
Welckerstrasse 6 / D-35305 Grünberg (Deutschland)
Tel: 06401-22388-0 / Fax: 06401-22388-20
Homepage: http://www.Leiser-Systeme.de
Kassetten-Modul 700x700mm für 24mm T-Schienenkonstruktion
Maschengröße: 10x5x1,5x1,0mm
Die Kassetten sind nach Konstruktionsdetail VES-K7, 10mm tieferliegend
und werkseitig im Farbton RAL 9006 zu liefern. 
Im Einheitspreis ist die Unterkonstruktion einschließlich aller
Abhänger eingeschlossen.

Menge: .................... / m²				EP: € ...................

Pos: 02	Zulage für Anschnittplatten 100-700 x 100-700mm

Menge: .................... / m²				EP: € ...................

Pos: 03	Zulage für das werkseitige einkleben eines schwarzen Akustik-Vlies.
		Fabrikat: Freudenberg-Soundex C1986SP

Menge: .................... / m²				EP: € ...................

Pos: 04a	Zulage für das werkseitige einbringen eines Ausschnittes ohne
Verstärkungsring für bauseits gestellte Downlight. 
Ausschnittgröße:  ____ mm

Menge: .................... / Stück				EP: € ...................

Pos. 04b	Zulage für das werkseitige einbringen eines Ausschnittes mit
20mm breiten Verstärkungsring für bauseits gestellte Downlight. 
Ausschnittgröße:  ____ mm

Menge: .................... / Stück				EP: € ...................

Pos: 05a	Wandanschluss mit einem ________ mm breiten Gipsfries 
nach Konstruktion VES-WA-K3 bestehend aus einem 
GK-Wandwinkel CMC1454. Das GK-Fries wird einseitig 
im Massivwandbereich / Trennwandbereich in den GK-
Wandwinkel geschoben und auf der anderen Seite auf das
T-Profil aufgelegt.

Menge: .................... / lfdm.				EP: € ...................

Pos: 05b	Wandanschluss ohne GK-Fries nach Vesmetal-
		Konstruktion VES-WA-K4. Die Streckmetallassette
		liegt einseitig auf der T-Schiene auf und der Anschnitt-
bereich wird im Wandbereich auf einen 1mm starken 
Stahl-L-Winkel in der Kantung 25/25mm aufgelegt.

Menge: .................... / lfdm.				EP: € ...................

Pos: 05c	Wandanschluss ohne GK-Fries mittels einem
		Stahl-U-Profil zzgl. Niederhaltefedern für Anschnittplatten

Menge: .................... / lfdm.				EP: € ...................