VESMETAL

Konstruktion: VES-L103

Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 1		Streckmetall-Flurdecke mit GK-Fries, Typ: VES-L103
		Streckmetallplatten, System VES-L103 
		Format: 	......... x ......... mm
		Masche: 	28 x 12 x 2,5 x 1,5 mm
einschließlich der notwendigen Unterkonstruktion
	
		Fabrikat: 	Vesmetal Deutschland – Henning Leiser
				Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg (Deutschland)
				Tel: 06401-22388-0 / Fax.: -22388-20
				http://www.Leiser-Systeme.de

Die Unterkonstruktion besteht aus einem 50mm Einhängewinkel
welcher an den CD-Profilen als Querprofile verschraubt wird. Die 
Abhängung erfolgt mittels Nonius-Abhänger

		Gesamtkonstruktion nach DIN 4102 nicht brennbar.
		Aufbauhöhe: Deckenelement einschließlich. Einhängeprofile und
CD-Profile max. 105mm.

		Material:
		Die Streckmetall-Langfeldplatten bestehen aus 1,5mm verzinkten
		Stahlblech. Die Deckenplatten werden allseitig mit einer Pulverlackierung 
nach VES-RAL 9006 beschichtet.

Die Streckmetalllangfeldplatten haben an den Stirnseiten eine 12mm breite
Einhängekante für die Einhängung in die S-Einhängeprofile der Unterkonstruktion.

Auf der Untersicht der Streckmetall-Elemente ist kein Rahmen zu sehen. 
Der Rahmen wird in die Innenseite der Streckmetall-Kassette eingeschweißt.

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²

Pos: 2		Zulage für Vlieseinlage
Zulage für werkseitig eingeklebtes schwarzes Akustik-Vlies

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²

Pos: 3a	GK-Fries höherliegend
Zulage für GK-Fries in der Breite von _________ mm nach Vesmetal-
System VES-L103a. Die Unterkonstruktion besteht aus einem CD-Profil,
welches mittels Noniushänger drucksteif abgehängt wird. Der Übergang
vom GK-Fries zur Streckmetalldecke erfolgt mittels eines CD-Profil-
Wandverbinders.

Menge: ________  lfdm. Fries		Einh.-Preis: € ______ / lfdm.

Pos: 3b	GK-Fries höhengleich
Zulage für GK-Fries in der Breite von _________ mm nach Vesmetal-
System VES-L103b. Die Unterkonstruktion besteht aus einem CD-Profil,
welches mittels Noniushänger drucksteif abgehängt wird. Der Übergang
des Abhangprofils erfolgt ohne Unterbrechung zwischen Streckmetalldecke
und Gk-Fries

Menge: ________  lfdm. Fries		Einh.-Preis: € ______ / lfdm.

Pos: 4		Formatänderung der Deckenelemente
		Abweichend zum Standardmaß der Pos: 1
		sind die Streckmetall-Deckenelemente in verschiedenen
		Bereichen in Sonderlängen oder Sonderbreiten zu liefern.

		Pauschal je Formatänderung: € .................

Pos: 5a	Ausschnitte in Deckenelemente
		In den Deckenelemente aus Pos: ........ werden Ausschnitte 
rund / rechteckig in einer Abmessung: .............mm eingebracht.
		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück

Pos: 5b	Ausschnitte in Deckenelemente
		Zulage für das werkseitige einbringen eines Ausschnittes ohne
Verstärkungsring für bauseits gestellte Downlight. 
		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.
Ausschnittgröße:  ____ mm

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück

Pos: 5c	Ausschnitte in Deckenelemente
Zulage für das werkseitige einbringen eines Ausschnittes mit
20mm breiten Verstärkungsring für bauseits gestellte Downlight. 
		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.
Ausschnittgröße:  ____ mm

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück