VESMETAL

Konstruktion: VES-L320-PB

Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 1		Streckmetall-Parallelbandrastersystem, Typ: VES-L320-PB
		Streckmetalllangfeldplatten, System VES-L320
		Format: 	......... x ......... mm
		Masche: 	39 x 18 x 3,0 x 1,5 mm
Unterkonstruktion wird in separater Position ausgeschrieben
	
		Fabrikat: 	Vesmetal Deutschland – Henning Leiser
				Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg (Deutschland)
				Tel: 06401-22388-0 / Fax.: -22388-20
				Homepage: http://www.Leiser-Systeme.de

		Gesamtkonstruktion nach DIN 4102 nicht brennbar.
		Aufbauhöhe: Deckenelement zzgl. Auflageprofil max. 75mm

		Material:
		Die Streckmetall-Langfeldplatten bestehen aus 1,5mm feuerverzinkten
		Stahlblech. Die Elemente werden beidseitig mit einer Pulverlackierung 
Vesmetal - RAL 9006 pulverbeschichtet.  

Aus statischen Gründen wird allseitig in ein vorgefertigtes Winkelsystem eingeschweißt, wodurch allseitig eine C-Kantung ersichtlich wird.

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²

Pos: 2a	Zulage für Vlieseinlage
Zulage für werkseitig eingeklebtes schwarzes Akustik-Vlies

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²

Pos: 2b	Zulage für ein eingelegtes schwarzes Akustik-Vlies
(Alternativ)	System B400N – 10mm dick zum bauseitigen einlegen

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²

Pos: 3		Formatänderung der Deckenelemente
		Abweichend zum Standardmaß der Pos: 1
		sind die Streckmetall-Deckenelemente in verschiedenen
		Bereichen in Sonderbreiten und Sonderlängen (Kürzer/länger als 
		Standardplatten) zu liefern.

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück

Pos: 4a	Ausschnitte in Deckenelemente
		In den Deckenelemente aus Pos: ........ werden Ausschnitte 
rund / rechteckig in einer Abmessung: .............mm eingebracht.
		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück

Pos: 4b	Ausschnitte in Deckenelemente
		Zulage für das werkseitige einbringen eines Ausschnittes ohne
Verstärkungsring für bauseits gestellte Downlight. 
		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.
Ausschnittgröße:  ____ mm

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück

Pos: 4c	Ausschnitte in Deckenelemente
Zulage für das werkseitige einbringen eines Ausschnittes mit
20mm breiten Verstärkungsring für bauseits gestellte Downlight. 
		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.
Ausschnittgröße:  ____ mm

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück

Pos: 5		Parallel-Bandrastersystem
Im Achsmass von ______ mm werden die Auflagebandraster in einer 
Bandraster-Breite von  100mm (Alternativ: 50/75/125/150) einschließlich der notwendigen Unterkonstruktion und Queraussteifung verlegt.

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²