MELEI - RUBIN - Designrasterdecke			               Ausschreibungstextvorschlag

Pos: 01	RUBIN-Designrasterdecke:

		Bezugsquelle:		MELEI-Rasterdeckensysteme
Vertriebsbüro Henning Leiser
					Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg
					Tel: 06401-22388-0 / Fax: -22388-20
					http://www.Leiser-Systeme.de

		Liefern und montieren einer Leiser-Rubin-Designrasterdecke 
		im Farbton weiß bandbeschichtet.

		Die Rasterelemente im Feldformat 1200x600mm mittels
MELEI-Abhangsystem LS-D zu einem geschlossenen 
Deckenbild verbunden.

Die Wabengröße der Safir-Rasterdecke ist 38x38mm und
haben eine Höhe von 30mm. 
Die Raster werden aus 0,6mm Aluminium gefertigt.

		Die Montage an der Rohdecken erfolgt durch bauaufsichtlich 
zugelassenen Schrauben und Dübeln.

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

Vertriebsbüro Henning Leiser  Postfach 11 03  D - 35301 Grünberg Tel.: 06401-22388-0  Fax 06401-22388-20
Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de    Internet: http://www.Leiser-Systeme.de