Vertriebsbüro Henning Leiser

Leiser-Delgado Lamellen 30/40mm:

		Bezugsquelle:		Vertriebsbüro Henning Leiser
					Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg
					Tel: 06401-22388-0 
					eMail: Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de
					http://www.Leiser-Systeme.de

		Liefern und montieren einer Delgado Lamellen 30/40 Kühldeckensystem.

Pos: 01	Leiser-U-Lamellendeckensystem:

		Liefern und montieren einer ungelochten ME-Modulam Lamellendecke
Lamellenformat:	30mm breit, 40mm hoch
Lamellenabstand:	50mm (Achsmass von Paneelmitte zu Paneelmitte)
Lamellenlänge:	Einzellamellen 1000mm bis 5700mm lang
Vormaterial:		Aluminium bandbeschichtet ähnlich RAL 9016 weiß
Die Montage der Lamellen erfolgt an den schwarz beschichteten Trageprofilen, welche im Kreuzverbund (90°) zu den Lamellen montiert werden. Die Montage der Trageprofile an der Rohdecke erfolgt mittels Noniushänger im Abstand von max. 1mtr. an den Trageprofilen und mind. 1 Abhänger je qm. Deckenfläche. 
Die Lamellen können in die Trageprofile werkzeuglos eingeklipst werden.

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

Pos: 02	Kunststoff-Kühl- und Heizregister:

Die Kunststoffregister werden werkseitig in den einzelnen Lamellen eingebaut.
Die PE-RT Heiz und Kühlrohre bestehen aus 8,0x1,0mm und sind fünf Schicht Sauerstoff Diffusion dicht. Angepresst an die Lamelle durch Umlenke und Bauteil-Halterung. Die Verbindung erfolgt vor Ort mit einem einfachen werkseitig mitgelieferten Stecksystem. 
Ebenso wird das Energiesystem mittels Steckverbinder DN 16 PE-RT als Formteile mitgeliefert

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

Pos. 03	Wandanschluss der Delgado Lamellendecke

		bestehend aus einem in Deckenfarben bandbeschichteten 
L-Randwinkel ca. 24/24mm

Menge:	....................... lfdm.

		Material:	€ .................. / lfdm.
		Lohn:		€ .................. / lfdm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / lfdm.

Vertriebsbüro nach §84HGB    Henning Leiser  Postfach 11 03    D - 35301 Grünberg    Tel.: 06401-22388-0
Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de    Internet: http://www.Leiser-Systeme.de

Vertriebsbüro Henning Leiser

Pos: 04	Werks- und Montageplanung:

Das Montageunternehmen erstellt in Abstimmung mit dem 
Lieferanten für die Delgado Lamellen 30/40mm eine Werks-
und Montageplanung.

		Einh.-Preis:	€ .................. 

Hinweis bei einer Werks- und Montageplanung durch Delgado:

Vertriebsbüro nach §84HGB    Henning Leiser  Postfach 11 03    D - 35301 Grünberg    Tel.: 06401-22388-0
Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de    Internet: http://www.Leiser-Systeme.de

Nach Stand 2025 wird die Werks- und Montageplanung durch Delgado in der Regel kostenfrei übernommen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass je nach wirtschaftlicher Ausführung Kostenteile von Delgado weiterberechnet werden. Wir bitten daher die Planung vorher anzufragen.