Vertriebsbüro Henning Leiser

        Ausschreibungstext: ME-Duralux

Pos: 01	Liefern und montieren einer  ungelochten Paneeldecke 
mit 15mm offener Fuge, System: ME-Duralux
Montageort: ___________________ (Bsp. Bürodecke)

		Bezugsquelle:		Vertriebsbüro Henning Leiser
					Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg
					Tel: 06401-22388-0 
					eMail: Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de
					http://www.Leiser-Systeme.de

		Die Paneele mit den Formaten:	Modul:		 	100    mm
							Paneelbreite:		  85    mm
							geschlossene Fuge:	  15    mm
							Paneelhöhe:	  	  21,5 mm

		werden aus mindestens 0,6mm Aluminium hergestellt und in einer
		Abhanghöhe von _______mm zwischen UK Rohdecke und UK
abgehängter Decke verlegt. Die Deckenfarbe ist ähnlich RAL 9010
Die Konstruktionshöhe Unterkante Paneele bis Oberkante Trageschiene
beträgt 46,5mm

Die Abhängung erfolgt mittels Trageschienen aus mind. 0,8mm verz. Stahl in schwarz und Noniusabhänger gemäß den Herstellerrichtlinien und Statik.

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

Pos: 02	Mehrpreis für eine Oberflächenperforation der ME-Duralux-
		Paneeldecke im Lochbild 2,0-15 und einem werkseitig eingeklebten
		schwarzen Akustikvlies für eine verbesserte Schallabsorption

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

Pos: 03	Zulage für einen allseitigen Wandanschluss bestehend aus einem 
		Wandwinkel 20/40mm in Deckenfarbe lackiert und Niederhaltefedern,
		welche im Abstand nach Statik, jedoch von mind. 500mm die Paneele und
		Anschnittpaneele festklammern.

Menge:	....................... lfdm.

		Material:	€ .................. / lfdm.
		Lohn:		€ .................. / lfdm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / lfdm.

Vertriebsbüro nach §84HGB    Henning Leiser  Postfach 11 03    D - 35301 Grünberg    Tel.: 06401-22388-0
Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de    Internet: http://www.Leiser-Systeme.de

Vertriebsbüro Henning Leiser

         Ausschreibungstext: ME-Duralux

Pos: 04	Aus optischen Gründen und zum Schutz vor Schmutz und Staub aus dem
		Deckenhohlraum werden zwischen den Fugen Fugenfüllprofile montiert

Menge:	....................... lfdm.

		Material:	€ .................. / lfdm.
		Lohn:		€ .................. / lfdm.
				Einh.-Preis:	€ .................. / lfdm.

Vertriebsbüro nach §84HGB    Henning Leiser  Postfach 11 03    D - 35301 Grünberg    Tel.: 06401-22388-0
Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de    Internet: http://www.Leiser-Systeme.de