Vertriebsbüro Henning Leiser

VESMETAL-Vertriebsbüro   Henning  Leiser
Tel: 06401-22388-0  -  Fax: 06401-22388-20

VESMETAL-Vertriebsbüro   Henning  Leiser
Tel: 06401-22388-0  -  Fax: 06401-22388-20

                                   Ausschreibungstext ME-BG181A

Pos: 01	Edelstahl-Außendecke ME-BG181A
		Einbauort: _____________________ (Bsp. Vordach, Unterführung, Parkhaus ….)
Bezugsquelle:		Vertriebsbüro Henning Leiser
					Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg
					Tel: 06401-22388-0, eMail: Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de
					http://www.Leiser-Systeme.de

		Liefern und montieren einer Edelstahl-Außendecke im Modul 625x625mm 
in ungelochter Ausführung einschließlich einer Unterkonstruktion in unsichtbarer 
Klemm-Montage, bestehend aus Klemmprofilen BG181, Klemmprofil-
verbindern und Kreuzverbindern; von der Rohdecke abgehängt mittels bauaufsichtlich
		zugelassenem Spreizdübel und Noniushänger in mind. C3L.
		Die Klemmkassetten für den Außenbereich sind aus 1.4301 Edelstahl
gefertigt, Sichtseite der Deckenelemente in gebürstete Edelstahloptik.
		Abhängehöhe: ca. ......................... mm
		Gesamtkonstruktion nach DIN 4102 nicht brennbar. Liefern und montieren:
		Menge: ................... qm.

Material:	€ ........................	qm.
Lohn:		€ ........................	qm.
Einh.-Preis:	€ ........................	qm.			

Pos: 02	Formatänderung der Deckenelemente
		Abweichend zum Standardmaß der Pos: 1 sind die Metall-Deckenelemente in 
verschiedenen Bereichen (schmaler/breiter oder länger/kürzer als Standardplatten) 
zu liefern. Abgerechnet wird pro Stück Formatänderung:
		Pauschal je Formatänderung: € ................. 

Pos: 03	Wandanschluss
Der Wandanschluss besteht aus einem 25/40/25mm gekanteten U-Randprofil, wo die Deckenplatten eingelegt werden und die Anschnittplatten mittels Wandfedern befestigt werden.  Menge: ................... laufender Meter

Material:	€ ........................	lfdm.
Lohn:		€ ........................	lfdm.
Einh.-Preis:	€ ........................	lfdm.			

Pos: 04	Ausschnitte in Deckenelemente
		In den Deckenelemente aus Pos: ........ werden Ausschnitte rund / rechteckig in einer 
		Abmessung: .................... eingebracht. Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.
		Menge: ................ Stück

		Pauschal je Ausschnitt: € ............. Stück

Pos: 05	Erbringung eines projektorientierten statischen Nachweises mit Berücksichtigung 
der Windlasten

		Pauschal € ____________________

Vertriebsbüro nach §84HGB    Henning Leiser  Postfach 11 03    D - 35301 Grünberg    Tel.: 06401-22388-0
Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de    Internet: http://www.Leiser-Systeme.de