Vertriebsbüro Henning Leiser

VESMETAL-Vertriebsbüro   Henning  Leiser
Tel: 06401-22388-0  -  Fax: 06401-22388-20

Ausschreibungstext VES-K50-A

Pos: 1		Vesmetal-Schraubsystem VES-K50 als Außendecke
			Montageort: _______________ (z. Bsp. Vordach) 	
Streckmetallplatinen aus Aluminium in der Masche 76x34x6x2mm werden auf 
das VES-Trageprofilsystem in mind. C3L im Abstand nach Statik, jedoch mind.
von 300mm aufgeschraubt. Das doppelte Trageprofilsystem besteht aus einem 
Grobrost, welches im Kreuzverbund auf einer Höhe im Abstand nach Statik, 
jedoch mind. von 1000mm verlegt wird. 
Die Gesamtkonstruktion wird drucksteif von der Rohdecke abgehängt.
Abhanghöhe: __________ mm
Die Streckmetallplatinen in der Breite von max. 2000mm und in der Länge von 
max. 2500mm werden aus Aluminium AL99,5 gefertigt und im Farbton ähnlich
RAL 9005, wie die Trageprofile der Unterkonstruktion, nachträglich pulverbeschichtet. 
Um möglichst wenige sichtbare Fugenstöße zu haben, ist das Platinenformat so groß
wie technisch und baulich möglich zu wählen.
Die Verschraubung erfolgt mittels Aluminium U-Scheiben und Schrauben aus Edelstahl.

Bezugsquelle: 	Vesmetal Deutschland – Henning Leiser
Postfach 11 03 – D-35301 Grünberg (Deutschland)
Tel: 06401-22388-0 / eMail: Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de
http://www.Leiser-Systeme.de

Menge: .................... / m²				EP: € ................... / m²

Pos: 02     	Zulage für Zuschnitte in Randbereich 
im Format: ......... x ........ mm

Menge: .................... / m²				EP: € ................... / m²

Pos: 03     	Randabschlusswinkel 
bestehend aus einem 1,5mm starken Aluminium-L-Profil 30/50mm, wo die 
Randplatten von der Unterseite aufgeschraubt werden.
Das Randabschlussprofil wird in Deckenfarbe pulverbeschichtet. 

Menge: .................... / lfdm.			EP: € ................... / lfdm.

Vertriebsbüro nach §84HGB    Henning Leiser  Postfach 11 03    D - 35301 Grünberg    Tel.: 06401-22388-0
Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de    Internet: http://www.Leiser-Systeme.de